{
	"WorkProtol": "通讯协议?通讯协议。",
	"addr": "遥测站地址?遥测站地址。",
	"CenterAddr": "中心站地址?固定8位16进制数，用户自定，可用来识别各个不同RTU。",
    "ProtolPwd": "通讯密码?通讯密码。",
	"CommId": "通讯站识别号?通讯站识别号。",
    "WorkMode": "工作模式?自报；兼容；查询；调试。",
    "rtuCode": "遥测站分类码?降水；河道；水库；闸坝；泵站；水质。",
	"en_hourrpt": "小时报开关?小时报开关",
    "reportTime": "定时上报时间?单位分钟。取值范围（1~1440）。",
    "evenReportTime": "均匀时段报间隔?单位小时。取值范围（0~24）",
    "AddTime": "加报报时间间隔?单位分钟。取值范围（1~59）",
    "en_redeemrpt": "报文补报开关?报文补报开关。",
    "mb_address": "modbus从设备地址?报文补报开关，取值（1-247）。",
    "ThDownval": "水位以下加报阀值?水位以下加报阀值，取值（0-65535）。",
    "ChkMinPn": "时段雨量配置?时段雨量配置，取值（0-59）。",
    "RainStart": "雨量日起始时间?雨量日起始时间，取值（0-23）。",
	"DebugLevel": "调试等级?0＝无调试信息；1＝部分调试信息；2＝全部调试信息。",
	"ttyS0_speed": "调试口波特率?调试口波特率。",
    "ttyS0_parity": "数据校验和停止位?数据校验和停止位。",
    "out_k1": "K1口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_k2": "K2口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_do0": "do0口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_do1": "do1口默认电平?输出接口默认状态。"
}