{
	"WorkProtol": "通讯协议?通讯协议。",
	"addr": "遥测站地址?遥测站地址，五位16进制数据，比如1122334455。",
	"CenterAddr": "中心站地址?固定4位16进制数，用户自定。",
    "ProtolPwd": "通讯密码?通讯密码。",
	"CommId": "通讯站识别号?通讯站识别号。",
    "WorkMode": "工作模式?自报；兼容；查询；调试。",
    "rtuCode": "遥测站分类码?降水；河道；水库；闸坝；泵站；水质。",
	"en_hourrpt": "小时报开关?小时报开关",
    "reportTime": "定时上报时间?单位分钟。取值范围（1~1440）。",
    "evenReportTime": "均匀时段报间隔?单位小时。取值范围（0~24）",
    "AddTime": "加报报时间间隔?单位分钟。取值范围（1~59）",
    "en_redeemrpt": "报文补报开关?报文补报开关。",
    "mb_address": "modbus从设备地址?modbus从设备地址，取值（1-247）。",
    "ThDownval": "水位以下加报阀值?水位以下加报阀值，取小数点后三位，取值（0-65535）。",
    "ChkMinPn": "时段雨量配置?时段雨量配置，取值（0-59）。",
    "RainStart": "雨量日起始时间?雨量日起始时间，取值（0-23）。",
	"DebugLevel": "调试等级?0＝无调试信息；1＝部分调试信息；2＝全部调试信息。",
	"ttyS0_speed": "调试口波特率?调试口波特率。",
    "ttyS0_parity": "数据校验和停止位?数据校验和停止位。",
    "out_k1": "K1口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_k2": "K2口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_do0": "do0口默认电平?输出接口默认状态。",
    "out_do1": "do1口默认电平?输出接口默认状态。",
	"SvrCnt": "中心数目?等于1时，中心1有效，大于1时，中心(1～n)有效。",
	"IPAD1": "服务器(1)地址?中心服务器数目大于等于1时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"IPAD2": "服务器(2)地址?中心服务器数目大于等于2时有效。可以使用域名或固定IP。",
    "IPAD3": "服务器(3)地址?中心服务器数目大于等于3时有效。可以使用域名或固定IP。",
    "IPAD4": "服务器(4)地址?中心服务器数目大于等于4时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"IPAD5": "备份服务器(1)地址?备份中心服务器数目大于等于1时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"IPAD6": "备份服务器(2)地址?备份中心服务器数目大于等于2时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"IPAD7": "备份服务器(3)地址?备份中心服务器数目大于等于3时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"IPAD8": "备份服务器(4)地址?备份中心服务器数目大于等于4时有效。可以使用域名或固定IP。",
	"DNS": "主域名服务器地址?解析域名的服务器，为空则使用运营商分配的DNS。",
	"DNSBackup": "备份域名服务器地址?解析域名的服务器，为空则使用运营商分配的DNS。",
	"APN": "APN 接入点?如果是用专用APN则要修改成相应的APN接入点，否则不需要修改。",
	"APNPhone": "APN拨号号码?APN拨号号码",
	"APNName": "APN 用户名?若是用专用APN则要修改成相应的密码，否则不需要修改。",
    "APNPassWord": "APN 密码?若是用专用APN则要修改成相应的密码，否则不需要修改。",
	"RetryInt": "重连任务间隔时间?单位秒，重连中心时的等待时间间隔。取值范围（0~65535）。",
	"HeartPackInt": "心跳包间隔时间?单位秒，当RTU没有发送数据时，DTU会按时间间隔周期地发送心跳包，取值范围（0~6000）。",
	"Serialchose": "选择配置通道?选择配置通道",
    "RSen_sample": "通道开关?是否开启通道采集",
	"RSitemFlag": "通道标识?采集数据的类型选择。",
	"RSbaseval": "采样基值?采样基值，取小数点后三位。",
	"RSwqtypeidex": "基值使用方法?选择基值使用方法。",
	"RSunit": "采集数据单位?选择采样数据单位。",
	"RSprecision": "采集数据精度?选择采集数据精度大小，根据用户所需精度填写。",
	"RSitemsize": "采集数据大小?选择采集数据大小。",
	"RSpwdly": "上电延时?上电延时时间，取值范围（0~255s）。",
	"RSitemrptInt": "数据上报间隔?数据上报间隔时间，取值范围（0~65535min）。",
    "RSstoreInt": "数据存储间隔?有效的十进制数单位min。。",
	"RSsampleInt": "数据采样间隔?数据采样间隔时间，取值范围5-65535s。",
	"RSbaud": "波特率?选择485通道采集时设置。",
	"RSdatabit": "数据位?选择485通道采集时设置。",
    "RSstopbit": "停止位?选择485通道采集时设置。",
    "RSchkbit": "校验位?选择485通道采集时设置。",
	"RSbuscommode": "总线通信方式?选择总线通讯方式，默认透传。",
	"RSdevaddr": "设备地址?总线选择modbus相关选项才生效，取值范围（0~255）。",
    "RSfuncode": "功能码?总线选择modbus相关选项才生效，取值范围（0~255）。",
	"RSregaddr": "寄存器地址?总线选择modbus相关选项才生效，取值范围（0~65535）。",
	"RSregnum": "寄存器个数?总线选择modbus相关选项才生效，取值范围（0~255）。",
    "RSDATAcut": "数据截取?总线选择modbus相关选项才生效。",
    "RSCRCcheck": "CRC检验模式?总线选择modbus相关选项才生效。",
	"RSserilpara": "通用串口?数据内容为16进制，总线选择串口才有效。",
	"RSmax_almval": "报警上限值?报警上限值，取小数点后三位。",
	"RSmin_almval": "报警下限值?报警下限值，取小数点后三位。",
	"RSalarmvalue": "报警阀值?报警阀值，取小数点后三位，取值范围（0~65535）。",
	"RSalam_text": "报警内容?填写报警内容数据。",
    "RSalm_camcapInt": "报警抓拍间隔?取值范围（0~65535min），0：只抓拍一次，65535：不抓拍。",
	"RSAlarm_linkagek1": "K1报警联动?报警联动选择。",
	"RSAlarm_linkagek2": "K2报警联动?报警联动选择。",
    "RSAlarm_linkagedo1": "DO1报警联动?报警联动选择。",
    "RSAlarm_linkagedo2": "DO2报警联动?报警联动选择。",
	"ADCchose": "选择配置通道?选择配置通道",
    "ADCen_sample": "通道开关?是否开启通道采集",
	"ADCitemFlag": "通道标识?采集数据的类型选择。",
	"ADCbaseval": "采样基值?采样基值，取小数点后三位。",
	"ADCwqtypeidex": "基值使用方法?选择基值使用方法。",
	"ADCunit": "采集数据单位?选择采样数据单位。",
	"ADCprecision": "采集数据精度?选择采集数据精度大小，根据需求填写。",
	"ADCitemsize": "采集数据大小?选择采集数据大小。",
	"ADCpwdly": "上电延时?上电延时时间，取值范围（0~255s）。",
	"ADCitemrptInt": "数据上报间隔?数据上报间隔时间，取值范围（0~65535min）。",
    "ADCstoreInt": "数据存储间隔?有效的十进制数单位min。。",
	"ADCsampleInt": "数据采样间隔?数据采样间隔时间，取值范围5-65535s。",
	"ADCtype": "类型?选择ADC采集类型，电压或者电流。",
	"devScaleMax": "上量程?ADC采集上量程，与类型有关，电压取小数点后三位，电流为6位，取值范围（0~65535）。",
    "devScaleMin": "下量程?ADC采集下量程，与类型有关，电压取小数点后三位，电流为6位，取值范围（0~65535）。",
    "devVAMax": "输入电压最大值?输入电压最大值，与类型有关，电压取小数点后三位，电流为6位，取值范围（0~5）v。",
    "devVAMin": "输入电流最小值?输入电流最小值，与类型有关，电压取小数点后三位，电流为6位，取值范围（4~20）ma。",
	"ADCmax_almval": "报警上限值?报警上限值，小数点后三位。",
    "ADCmin_almval": "报警下限值?报警下限值，小数点后三位。",
	"ADCalarmvalue": "报警阀值?报警阀值，小数点后三位，取值范围（0~65535）。",
	"ADCalam_text": "报警内容?填写报警内容数据。",
    "ADCalm_camcapInt": "报警抓拍间隔?取值范围（0~65535min），0：只抓拍一次，65535：不抓拍。",
	"ADCAlarm_linkagek1": "K1报警联动?报警联动选择。",
	"ADCAlarm_linkagek2": "K2报警联动?报警联动选择。",
    "ADCAlarm_linkagedo1": "DO1报警联动?报警联动选择。",
    "ADCAlarm_linkagedo2": "DO2报警联动?报警联动选择。",	
	"en_sample": "通道开关?是否开启通道采集",
	"itemFlag": "通道标识?采集数据的类型选择。",
	"unit": "采集数据单位?选择采样数据单位。",
	"precision": "采集数据精度?选择采集数据精度大小。",
	"itemsize": "采集数据大小?选择采集数据大小。",
	"pwdly": "上电延时?上电延时,取值范围（0~255s）。",
	"itemrptInt": "数据上报间隔?数据上报间隔，取值范围（0~65535min）。",
	"storeInt": "数据存储间隔?有效的十进制数单位min。。",
	"th_upval": "报警阀值?报警阀值，小数点后三位，取值范围（0~65535）。",
	"alam_text": "报警内容?填写报警内容数据。",
	"alm_camcapInt": "报警抓拍间隔?取值范围（0~65535min），0：只抓拍一次，65535：不抓拍。",
	"relay_opt1": "K1报警联动?报警联动选择。",
	"relay_opt2": "K2报警联动?报警联动选择。",
	"do_opt0": "DO1报警联动?报警联动选择。",
    "do_opt1": "DO2报警联动?报警联动选择。",
	"DIchose": "选择配置通道?选择配置通道",
	"DIalarmtrig": "报警触发方式?CLOSE=关闭，LOW=低电平，HIGH=高电平。",
	"DIalam_text": "报警内容?填写报警内容数据。",
	"DIrelay_opt1": "K1报警联动?报警联动选择。",
	"DIrelay_opt2": "K2报警联动?报警联动选择。",
	"SDIen_sample": "SDI通道开关?是否开启通道采集",
	"SDIitemFlag": "SDI通道标识?采集数据的类型选择。",
	"SDIbaseval": "SDI采样基值?采样基值，取小数点后三位。",
	"SDIwqtypeidex": "SDI基值使用方法?选择基值使用方法。",
	"SDIunit": "SDI采集数据单位?选择采样数据单位。",
	"SDIprecision": "SDI采集数据精度?选择采集数据精度大小，根据用户所需精度填写。",
	"SDIitemsize": "SDI采集数据大小?选择采集数据大小。",
	"SDIpwdly": "SDI上电延时?上电延时,取值范围（0~255s）。",
	"SDIitemrptInt": "SDI数据上报间隔?数据上报间隔,取值范围（0~65535min）。",
    "SDIstoreInt": "SDI数据存储间隔?有效的十进制数单位min。。",
	"SDIsampleInt": "SDI数据采样间隔?数据采样间隔，取值范围5-65535s。",
	"SDImax_almval": "SDI报警上限值?报警上限值，取小数点后三位。",
	"SDImin_almval": "SDI报警下限值?报警下限值，取小数点后三位。",
	"SDIalarmvalue": "SDI报警阀值?报警阀值，取小数点后三位，取值范围（0~65535）。",
	"SDIalam_text": "SDI报警内容?填写报警内容数据。",
    "SDIalm_camcapInt": "SDI报警抓拍间隔?取值范围（0~65535min），0：只抓拍一次，65535：不抓拍。",
	"SDIrelay_opt1": "SDIK1报警联动?报警联动选择。",
	"SDIrelay_opt2": "SDIK2报警联动?报警联动选择。",
    "SDIdo_opt0": "SDIDO1报警联动?报警联动选择。",
    "SDIdo_opt1": "SDIDO2报警联动?报警联动选择。",
}